**SC&T - 60Мгц для HDCVI/TVI/AHD**

### 60МГц - отлично от обычного

Компания SC&T одной из первых начала разрабатывать устройства по передаче сигналов HDTVI, HDCVI и AHD. Первопроходцами стали устройства передачи по витой паре:

* [TTP111HD](http://smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10762) - пассивный приёмопередатчик,
* [TTA111HDT](http://smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10785)/[TTA111TVIT](http://smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10788)- активные передатчики,
* [CD102HD](http://smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10786) - усилитель-распределитель по коаксиальному кабелю 1:2.

Сегодня мы рады предложить вам новинки: [**TTP414HD**](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10886) **и**[**TPP016HD**](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10887) - усовершенствованные и улучшенные версии своих предшественников, которые, в отличие от обычных передатчиков аналогового видеосигнала обладают высочайшей полосой пропускания – 60МГц.

|  |
| --- |
| [TTP414HD](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10886)http://www.smartcable.ru/images/news/04-08-2015/TTP414HD.jpghttp://www.smartcable.ru/images/news/04-08-2015/TTP414HD_r.jpg |
| Цена: 56.10 USDПассивный (не требующий блока питания) 4-канальный приёмопередатчик сигналов HDCVI/TVI/AHD разрешением до 1080р витой паре СAT5e/6 до 300м(HDCVI/AHD) на расстояние до 200 м (HDTVI). Приемопередатчики TTP414HD могут работать как друг с другом, так и c приемопередатчиками TTP111HD. Комплект из 2-х приемопередатчиков TTP414HD (или TTP414HD+TTP111HD) можно использовать в тех случаях, когда необходимо подключить к системе видеонаблюдения до 4х удаленных HDCVI/TVI/AHD видеокамер, используя более простой в монтаже и более помехозащищенный кабель «витой пары».Габаритные размеры: 110 х 80.6 х 26.3ммДиапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C[Подробные технические характеристики...](http://www.smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/TTP414HD.pdf) |
| [TPP016HD](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10790/10887)http://www.smartcable.ru/images/news/04-08-2015/TPP016HD_f.jpg http://www.smartcable.ru/images/news/04-08-2015/TPP016HD.jpg |
| Цена: 438.90 USDПассивный (не требующий блока питания) 16-канальный приёмопередатчик сигналов HDCVI/TVI/AHD с разрешением до 1080р по кабелю «витой пары» CAT5e/6 на расстояние до 300 м (HDCVI/AHD), идо 200 м (HDTVI). Приемопередатчики TPP016HD также сочетаются как друг с другом, так и c более ранней версией TTP111HD. Комплект из 2-х приемопередатчиков TPP016HD (или TPP016HD+TTP111HD) можно использовать для подключения к системе видеонаблюдения до 16-ти удаленных HDCVI/TVI/AHD видеокамер с применением витой пары.Габаритные размеры: 483 х 103.5 х 44мм.Диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C[Подробные технические характеристики...](http://www.smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/TPP016HD.pdf) |



### 5 лет гарантии!

### SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования по передаче сигналов на рынке систем безопасности!

**По вопросам приобретения оборудования обращайтесь** [**к официальным дилерам оборудования SC&T**](http://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](http://www.smartcable.ru/)**.**