## SC&T - Универсальный швейцарский нож - RS007: преобразует RS485/RS422/RS232 в Ethernet и обратно



Новый RS007 заменяет три отдельных устройства. Поддерживает режимы TCP-сервер, TCP-клиент и UDP; передает сигнал на расстояние до 100м. ; поддерживает управление через браузер, Telnet и прилагаемое ПО.

Подробнее:

**Схема подключения**[**RS007**](https://smartcable.ru/catalog/product/view/10390/13156)



Преобразователь интерфейса RS007(cервер последовательного интерфейса) обеспечивает подключение к сети Ethernet устройств с интерфейсами RS485/RS422/RS232 и передачу сигналов управления. Автооопределение сети 10/100Мбит/с. Скорость передачи до 115200 бит/с. Расстояние передачи до 100м.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Интерфейсы: RS232, RS422, RS485;
* Режимы работы: TCP-сервер, TCP-Client, UDP;
* Автоматическое обнаружение сети 10/100 Мбит/с;
* Скорость передачи данных: 1200 – 115200 бит/с;
* Автоопределение MDI / MDIX
* Режим работы дуплекс (RS232, RS422);
* Режим работы полудуплекс (RS485);
* Расстояние передачи данных: до 100м;
* Управление через Web-браузер, ПО, Telnet;

[подробнее в инструкции...](https://smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/RS007.pdf)  | RS007 b  |

****

**7 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения обращайтесь** [**к официальным дилерам SC&T**](https://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](https://www.smartcable.ru/)**.**