
**SC&T - Одеваем IP65 и выходим в открытый космос**

**IP04X-SO - уличный удлинитель High PoE по витой паре**

Удлинитель IP04X-SO предназначен для увеличения расстояния передачи данных и питания (High PoE) на 120 метров по кабелю и витой паре. Устройство состоит из удлинителя IP04X, помещенного в герметичный кожух с классом защиты IP65.

Устройство предназначено специально для использования в суровых погодных условиях, характерных для средней полосы, и выдерживает морозы до -40°С и жару до +55°С. Герметичный корпус из ударопрочного АБС-пластика с классом защиты IP65 защищает устройство от конденсата и обеспечивает стабильную работу как при высоких, так и при низких температурах. Кроме того, корпус станет надежной защитой от вандализма, поскольку обладает высокой ударостойкостью.

**Цена: 121.90 USD**

[**Подробные технические характеристики…**](http://www.smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/IP04X_IP04X-SO.pdf)

**Схема подключения:**



Тайваньская компания, производитель продукции под брендом SC&T обеспечивает контроль качества и проводит испытания своих устройств в течение 72 часов в криокамере при температуре -40°С. Это позволяет с уверенностью утверждать, что устройства выдержат испытание не самыми благоприятными условиями российского климата:



**5 лет гарантии!**

**По вопросам приобретения оборудования обращайтесь** [**к официальным дилерам оборудования SC&T**](http://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](http://www.smartcable.ru/)**.**